**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Nos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, Homologo e Adjudico a presente Licitação.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

Dispensa por Limite sob o nº011, Processo nº. **682/2022/SEMOSP, NPD n°232/2022** tendo como objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados para realização de batimetria de corpo hídrico para definição de seção transversal conforme NBR 13.133. No levantamento topo batimétrico e cadastral, devem ser realizados levantamentos topográficos das áreas de influência com irradiação dos pontos necessários para retratar a superfície do terreno bem como todos os elementos físicos existentes no interior da faixa de interesse em 02 (dois) pontos com coordenadas 12º55’30”S 60º48’29”W na linha 05 Nova Fátima e 13º01’07”S 60º56’21”W linha 02 pancadas.

Justifica-se: A presente contratação tem por objetivo garantir a segurança e integridade da população, uma vez que este levantamento é primordial para a elaboração do projeto para execução de ponte, uma vez que conforme observado no Parecer Técnico anexo a este Termo (ANEXO I) a estrutura existente oferece risco e impossibilita a trafegabilidade. Dessa forma, vê-se a necessidade de contratar o serviço de uma empresa que possua os equipamentos e conhecimentos necessários para a realização deste levantamento.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA DETENTORA:** | | **GIKITAYA SOCIO AMBIENTE LTDA ME** | | | | |
| **CNPJ:** | **29.190.091/0001-57** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **QUANT** | **UNID** | **V.UNIT** | **V. TOTAL** |
| 01 | Realização de batimetria de corpo hídrico para definição de seção transversal conforme NBR 13.133. No levantamento topobatimetro e cadastral, devem ser realizados levantamentos topográficos das áreas de influencia com irradiação dos pontos necessária para retratar a superfície do terreno, bem como todos os elementos físicos existentes no interior da faixa de interesse – coordenadas: 12º55’30”S 60º48’29”W na linha 05 Nova Fátima. | | 01 | SVÇ | **9.216,34** | **9.216,34** |
| 02 | Realização de batimetria de corpo hídrico para definição de seção transversal conforme NBR 13.133. No levantamento topobatimetro e cadastral, devem ser realizados levantamentos topográficos das áreas de influencia com irradiação dos pontos necessários para retratar a superfície do terreno, bem como todos os elementos físicos existentes no interior da faixa de interesse – coordenadas: 13º01’07”S 60º56’21”W linha 02 pancadas. | | 01 | SVÇ | **9.216,34** | **9.216,34** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **18.432,68** | |

**VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 18.432,68 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)**

Informamos ainda que os autos do Processo estejam com vista franqueada aos interessados, conforme Parágrafo 5º do Artigo 109, da Lei n.º 8.666/93.

**E em consequência fica convocada a detentora para retirada de nota de empenho.**

**Publique-se.**

Corumbiara-RO, 14 de Abril de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA**

Prefeito Mun. de Corumbiara

Termo de P. n.º 196